ビーム径の距離依存性について

作成日：2014年11月25日

最終更新日：2015年2月3日

まず，以下のように数値・記号を定める．

レンズの厚さ：t (t<<f)

1. RF PDの位置について

q = 1.516454225+16.8465i % qパラメータの初期値[m]

**f = 0.75 　　 %焦点距離[m]**

**z1= 0.5 %凸レンズまでの距離[m]**

z2= 1.5 %凸レンズ透過後の伝搬距離[m](z2>f)

% % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % %

k = (2\*pi()/(1064\*10^-9)) % k:波数

w01 = sqrt((2\*imag(q))/k) % w01:ウエスト初期値 imag(q):レイリー長初期値

w11 = w01\*sqrt(1+(real(q)/imag(q))^2) %　ビーム径初期値

m1 = [1,z1;0,1]\*[q;1]

q1 = m1(1,1)/m1(2,1) % z1[m]伝搬した時のqパラメータ

m2 = [1,0;-(1/f),1]\*m1

q2 = m2(1,1)/m2(2,1) % 焦点距離f[m]の凸レンズ通過直後のqパラメータ

**w02 = sqrt((2\*imag(q2))/k) % 凸レンズによるウエスト**

w12 = w02\*sqrt(1+(real(q2)/imag(q2))^2) %　凸レンズ透過直後のビーム径()

%　real(q2):ウエストまでの距離

%　imag(q2):凸レンズのレイリー長

m3 = [1,z2;0,1]\*m2

q3 = m3(1,1)/m3(2,1) %凸レンズ透過後z2[m]伝搬した時のqパラメータ

w13 = w02\*sqrt(1+(real(q3)/imag(q3))^2)

w = [w11,w12,w02,w13]

z = [0,z1,z1-real(q2),z1+z2]

plot(z,w)

**w02≒0.106mm (z=1.2525m)**




図1　ウエストが0.1mm程度になるように凸レンズを置いた時の距離依存特性

1. 2つのQPDの位置について

q = 1.516454225+16.8465i % qパラメータの初期値[m]

**f = 0.15 %焦点距離[m]**

**z1= 0.5 %凸レンズまでの距離[m]**

**z2= 0.0585 %凹凸間の距離[m]**

**f4= -0.1 %凹レンズの焦点距離**

z5= 3 %凹レンズ透過後の伝搬距離

% % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % %

k = (2\*pi()/(1064\*10^-9)) % k:波数

zr1 = real(q)

zi1 = imag(q) % レイリー長初期値

w01 = sqrt((2\*zi1)/k) % ウエスト初期値

w11 = w01\*sqrt(1+(zr1/zi1)^2) %　ビーム径初期値

m1 = [1,z1;0,1]\*[q;1]

q1 = m1(1,1)/m1(2,1) % z1[m]伝搬した時のqパラメータ

m2 = [1,0;-(1/f),1]\*m1

q2 = m2(1,1)/m2(2,1) % 焦点距離f[m]の凸レンズ通過直後のqパラメータ

zr2 = real(q2) %　ウエストまでの距離

zi2 = imag(q2) %　凸レンズのレイリー長

w02 = sqrt((2\*zi2)/k) % 凸レンズによるウエスト

w12 = w02\*sqrt(1+(zr2/zi2)^2) %　凸レンズ透過直後のビーム径()

m3 = [1,z2;0,1]\*m2

q3 = m3(1,1)/m3(2,1) %凸レンズ透過後z2[m]伝搬した時のqパラメータ

w13 = w02\*sqrt(1+(real(q3)/imag(q3))^2)%↑のときのビーム径

m4 = [1,0;-(1/f4),1]\*m3

q4 = m4(1,1)/m4(2,1)

w04 = sqrt((2\*imag(q4))/k) %(凸レンズと)凹レンズによるウエスト

w14 = w04\*sqrt(1+(real(q4)/imag(q4))^2) %凹レンズ透過直後のビーム径(=w13?)

m5 = [1,z5;0,1]\*m4

q5 = m5(1,1)/m5(2,1)

w15 = w04\*sqrt(1+(real(q5)/imag(q5))^2)

w = [w11,w12,w13,w04,w15]

z = [0,z1,z1+z2,z1+z2-real(q4),z1+z2+z5]

plot(z,w)

**w04≒0.2500mm (z=1.6264m)**




図2　ウエストが0.25mm程度になるように凹凸レンズを置いた時の距離依存特性

参考資料等

[1]：http://en.wikipedia.org/wiki/Ray\_transfer\_matrix\_analysis

[2]：http://gwdoc.icrr.u-tokyo.ac.jp/cgi-bin/private/DocDB/ShowDocument?docid=3115

[3]：<http://granite.phys.s.u-tokyo.ac.jp/michimura/document/noteOpticalCavity.pdf>